Annexe 2A - règles d’ingénierie Génie Civil d’Orange

Prestation de raccordement des Câblages Client Final FTTH.

table des matières

[article 1 – organisation du Génie Civil d’Orange 4](#_Toc74729984)

[article 2 – principes généraux relatifs à l’utilisation du Génie Civil d’Orange 4](#_Toc74729985)

[2.1 Principe de non saturation 4](#_Toc74729986)

[2.2 Principe de séparation des réseaux par opérateur 5](#_Toc74729987)

[2.3 Réserve de ressources 5](#_Toc74729988)

[2.4 Alvéole de manœuvre 5](#_Toc74729989)

[2.5 Maintenance de câble optique 5](#_Toc74729990)

[article 3 – règles d’occupation des Alvéoles 6](#_Toc74729991)

[3.1 Tronçons de transport et distribution 6](#_Toc74729992)

[3.2 Tronçons d’Adduction d’immeuble, d’adduction de regards d’interface individuel en zone pavillonnaire), de sorties sur façade ou sur appui 8](#_Toc74729993)

[3.3 Cas particuliers des galeries visitables 9](#_Toc74729994)

[article 4 – conditions d’utilisation du Tubage 9](#_Toc74729995)

[article 5 - Condition d’utilisation du micro tubage 10](#_Toc74729996)

[article 6 – règles d’occupation des Chambres 11](#_Toc74729997)

[6.1 Règles à respecter pour le passage des Câbles Optiques 11](#_Toc74729998)

[6.2 Règles à respecter pour la pose de Protections d’épissures optiques ou de Manchons 14](#_Toc74729999)

[article 7 – réalisation des travaux dans les Installations d’Orange 15](#_Toc74730000)

[7.1 Cas général 15](#_Toc74730001)

[7.2 Cas particulier de pénétration de chambre 16](#_Toc74730002)

[7.3 Cas particulier de réhausse de chambre trottoir 17](#_Toc74730003)

[7.4 Cas particulier des conduites cassées à réparer ou à rénover 17](#_Toc74730004)

[article 8 – annexes 19](#_Toc74730005)

[8.1 Tableau d’aide à l’identification du volume occupé dans un Alvéole 19](#_Toc74730006)

[8.2 Hébergement des Protections d’Épissure Optiques et Manchons dans les Chambres Orange 21](#_Toc74730007)

[8.3 Règles de repérage des Alvéoles et Masques 22](#_Toc74730008)

[8.4 Liste non exhaustive des risques dans le cadre de travaux dans des Chambres souterraines de télécommunications. 23](#_Toc74730009)

préambule :

L’objet de ce document est de préciser les Règles d’Ingénierie applicables à la pose de câbles optiques diélectriques, de Protections d’Épissures Optiques ou de Manchons, et permettant à l’Opérateur, de procéder au choix et à la demande de réservation des Alvéoles à utiliser Tronçon par Tronçon pour le déploiement et/ou la maintenance de son réseau. Ces règles s’appliquent à tout Opérateur accédant aux Installations de Génie Civil d’Orange et notamment aux clients des offres d’accès aux Installations de Génie Civil d’Orange.

Pour ce faire, l’Opérateur devra généralement procéder à l’ouverture des Chambres traversées sur son parcours, afin d’analyser la disponibilité des Masques en présence.

Les trappes de Chambres Orange sont en général marquées « France Télécom » ou « Orange », mais aussi pour les plus anciennes « PTT ».

Certaines Chambres stratégiques disposent d’un accès sécurisé. Les différents types d’accès sécurisés dans le réseau d’Orange sont :

* Les accès à verrouillage pneumatique (de type Sambre & Meuse)
* Les accès à serrure de type Barat (avec ou sans code)
* Les accès à verrou horizontal (de type Norinco)
* Les accès à serrure à clé de type RDLR

Les règles qui suivent, indiquent à l’Opérateur, en fonction des configurations rencontrées :

* Les Alvéoles à utiliser en priorité,
* Les préconisations de tubage
* Les modalités d’optimisation des ressources,
* Les possibilités d’hébergement des Protections d’épissures optiques,
* Les cas d’impossibilité de passage de Câbles Optiques (saturation).

A la fin de son étude de parcours, l’Opérateur remettra à Orange, le résultat de son étude avec l’indication des Alvéoles à réserver sauf dispositions particulières stipulées dans le Contrat.

Les règles de repérage des Alvéoles et Masques, ainsi qu’un exemple de fiche technique sont présentés en annexe.

**Avertissement** : L’Opérateur, avant toute intervention, devra d’une part avoir signé un Contrat avec Orange et d’autre part avoir pris connaissance des risques encourus lors des travaux sur le domaine public et privé et en particulier des risques liés à l’ouverture de Chambres souterraines de communications électroniques et au travail à l’intérieur de celles-ci.

L’Opérateur et ses sous-traitants devront avoir cosigné un plan de prévention qui traite, entre autres, de ces risques (liste non exhaustive des risques en annexe).

# – organisation du Génie Civil d’Orange

Le Génie Civil d’Orange est généralement constitué de conduites multi tubulaires en PVC, PEHD, faisceau de micro tubes mais aussi parfois de conduites unitaires ciment, reliées entre elles par des Chambres de tirage et de raccordement.

La boucle locale cuivre d’Orange est structurée selon les termes suivants :

Le réseau de transport : Ce réseau relie les répartiteurs téléphoniques situés dans des bâtiments Orange aux armoires de sous répartition situées généralement sur trottoir dans les agglomérations. Les câbles qui sont posés ici sont de grosse capacité, c’est pourquoi les Alvéoles ou Fourreaux qui ont été installés sur cette partie de réseau sont relativement de gros diamètre PVC : 60, 80 ou 100 mm. Les tronçons de transport sont généralement constitués de conduites multitubulaires.

La distance entre deux Chambres consécutives est généralement d’environ 300 mètres.

Le réseau de distribution : Ce réseau relie les armoires de sous répartition aux habitations. Les câbles cuivre installés sont de plus faible capacité et les fourreaux installés ont généralement un diamètre de 45 ou 60 mm pour les axes principaux ; on trouve également des conduites unitaires en 100 ou 150 mm et des diamètres de 28, 33 ou 45 mm pour les Adductions d’immeubles, sorties sur façade ou transitions aéro-souterraines.

La distance moyenne entre deux Chambres consécutives est inférieure à 300 m.

Le réseau spécifique d’Orange dedié à la boucle locale optique est structurée selon les termes suivants :

Le réseau de collecte : Ce réseau relie les NRA d’Orange entre eux, à l’aide d’un support de transmission généralement optique. Le génie civil relatif au réseau de collecte s’apparente au réseau de transport de la Boucle Locale. les Alvéoles ou Fourreaux qui ont été installés sur cette partie de réseau sont généralement constitués de diamètre PEHD : 40 ou 50 mm, de micro tubes : 12 à 16 mm.

Le réseau de transport et de distribution FTTH : Ce réseau relie les répartiteurs optiques (NRO) aux points de mutualisation (PM), ainsi que les points de branchements (PB). Les Alvéoles ou Fourreaux qui ont été installés sur cette partie de réseau sont généralement constitués de PEHD  diamètre: 40 ou 50 mm ou de micro tubes : 12 à 16 mm.

# – principes généraux relatifs à l’utilisation du Génie Civil d’Orange

L’ensemble des règles décrites ci-dessous visent à optimiser l’occupation des Alvéoles existants tout en évitant leur saturation. Elles doivent permettre également à Orange de pouvoir continuer à exploiter et faire évoluer dans des conditions satisfaisantes son réseau de câbles en cuivre et en Câbles Optiques que ce soit dans le cadre de la maintenance, d’extensions à venir ou bien de la dépose de câbles inutilisés.

## Principe de non saturation

L’Opérateur doit, en règle générale, laisser disponible, dans le respect des Règles d’Ingénierie, le même espace que celui qu’il utilise pour ses propres besoins sur chaque Tronçon de ses parcours de Câble Optique (règle du 1+1)

Cette règle s’applique sur le cumul des ressources demandées par l’Opérateur pour l’ensemble de ses Câbles Optiques dans le cadre du contrat BLO ou au titre de tout autre contrat, en cas de passages successifs.

Selon le cas, cette règle est à adapter de la manière suivante :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZTD | ZMD |
| Déploiements de masse | | 1+1 | 1+0 |
| Déploiements ponctuels, NRA-SR, ou Liaison de Collecte | | 1+1 | 1+1 |

## Principe de séparation des réseaux par opérateur

Lorsque les ressources le permettent, les Opérateurs doivent privilégier la pose de leurs câbles dans les alvéoles déjà occupés par des câbles.

NB : L’utilisation de câbles optiques dont la structure n’est pas compatible avec une installation directe en conduite (cf. domaine d’emploi défini par le constructeur de câbles) est effectuée sous la responsabilité de l’Opérateur.

## Réserve de ressources

Dans le cadre de ses activités hors déploiements de fibres optiques dans la boucle locale, Orange réserve les ressources qui lui sont nécessaires pour ses besoins légitimes et raisonnables.

## Alvéole de manœuvre

Les contraintes en matière d’exploitation des réseaux exigent, sur chaque Tronçon de Génie Civil, le maintien d’un espace de manœuvre qui vise à permettre les opérations de maintenance, de regroupements de câbles et le passage d’un nouveau câble en remplacement en cas de défaillance d’un câble existant.

Un Alvéole de manœuvre, toujours constitué par l’alvéole de plus gros diamètre, sera systématiquement préservé sur les Tronçons de transport (conduites multitubulaires avec présence d’alvéoles de diamètre égal à 60, 80 ou 100 mm).

Sur les Tronçons de distribution, Orange réservera les espaces de manœuvre nécessaires aux besoins d’exploitation.

Sur l’ensemble des Tronçons, à défaut d’existence d’un Alvéole de manœuvre, il conviendra de préserver systématiquement l’Alvéole occupé présentant le plus grand espace disponible.

Sur les tronçons constitués de faisceau de micro tubes, il conviendra de préserver systématiquement un micro tube de manœuvre du plus gros diamètre nécessaire aux besoins d’exploitation.

Le principe de l’Alvéole de manœuvre ne s’applique pas pour les Adductions (pénétrations d’immeubles et, adductions sur façade ou sur appui).

## Maintenance de câble optique

Les contraintes en matière d’exploitation des réseaux nécessitent, sur chaque Tronçon de Génie Civil, le maintien d’un alvéole en transport ou d’un espace de manœuvre nécessaire au remplacement du câble de plus gros diamètre existant qui vise à permettre les opérations de maintenance et le remplacement d’un câble défaillant.

Le câble hors service doit être déposé lors de l’intervention sauf dérogation accordée par Orange.

Remplacement provisoire câble

Il est nécessaire de poser une étiquette de la couleur de l’opérateur sur le câble provisoire avec les indications suivantes :

* Date de pose
* Nom opérateur
* Inscription du terme SAV

La durée d’utilisation avant remplacement définitif est fixé à 3 mois, sauf exception validée par Orange.

La pose de boitier provisoire est autorisée dans une chambre sous réserve de ne pas entraver l’exploitation des équipements déjà en place.

Remplacement définitif câble

Le remplacement d’un câble dans le génie civil souterrain d’Orange devra respecter les règles d’occupation de l’offre GCBLO.

Si le câble en remplacement est de diamètre différent, l’opérateur doit faire une commande de modification.

La pose d’un nouveau boitier devra être conforme aux régles d’hébergement des Protections d’Épissure Optiques et Manchons dans les Chambres Orange du présent document.

# – règles d’occupation des Alvéoles

La pose d’un Câble Optique dans un Alvéole d’une conduite multitubulaire occupé par un câble cuivre de diamètre supérieur à 21 mm n’est pas autorisée sauf accord formel d’Orange et saturation avérée.

## Tronçons de transport et distribution

Sur ces Tronçons, sont rencontrés en général, des conduites multitubulaires composées d’Alvéoles de 45, 60 ou 80 mm, mais aussi des conduites unitaires ciment de diamètre 100 ou 150 mm.

* Le passage en Alvéole occupé sera toujours privilégié avant utilisation du dernier Alvéole d’un Tronçon.
* L’étanchéité de l’alvéole sera assurée après le passage du ou des câbles optiques par un système d’obturation validé par Orange pour les adductions provenant d’un génie civil tiers ou de partie privative.
* Lorsque l’Opérateur, en appliquant les règles qui suivent, a le choix entre plusieurs Alvéoles, il doit utiliser l’Alvéole de plus faible diamètre (compatible avec son Câble Optique) situé sur la couche la plus basse et le plus proche du panneau de soudure.

Un tableau d’aide à l’identification du volume occupé d’un Alvéole figure en annexe.

**Cas général des conduites multitubulaires (Alvéoles de 45, 60 ou 80 et parfois 100 ou 150 mm) :**

*Les règles ci-après sont à appliquer dans le respect des principes généraux décrits dans l’article 2.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| priorité N°1 | Masque avec présence d’un Alvéole déjà exclusivement occupé par l’Opérateur. | L’Opérateur installe directement son ou ses Câbles Optiques dans cet Alvéole. |
| priorité N°2 | Masque avec présence d’Alvéoles tubés et dont des Tubes rigides sont disponibles. | L’Opérateur utilise le Tube disponible de plus faible diamètre compatible avec son ou ses Câbles Optiques. |
| priorité N°3 | Masque avec présence d’au moins 4 Alvéoles libres ou d’au moins 2 alvéoles libres s’il s’agit de pose de câble pour un déploiement massif ou NRA-SR. | L’Opérateur installe directement son ou ses Câbles Optiques dans l’Alvéole libre de plus faible diamètre. |
| priorité N°4 | Masque avec présence d’un alvéole ne comportant que des câbles optiques. | L’Opérateur choisit l’Alvéole de plus faible diamètre ne comportant que des câbles optiques. Préconisation tubage selon article 4 |
| priorité N°5 | Masque avec présence de moins de 4 Alvéoles libres ou de moins de 2 alvéoles libres s’il s’agit de pose de câble pour un déploiement massif ou NRA-SR | L’Opérateur choisit l’Alvéole occupé de plus faible diamètre en priorisant les alvéoles comportant déjà de l’optique et le moins de cuivre. Préconisation tubage selon article 4 |
| priorité N°6 | Masque avec présence de moins de 4 Alvéoles libres ou de moins de 2 alvéoles libres s’il s’agit de pose de câble pour un déploiement massif ou NRA-SR (idem ci-dessus) et dont tous les Alvéoles occupés sont inutilisables. | L’Opérateur choisit l’Alvéole libre de plus faible diamètre. Préconisation tubage selon article 4 |

Les principes de non saturation, évoqués dans l’article 2.1 doivent être respectés dans tous les cas.

Lorsque la vérification du respect de cette règle de non saturation n’est pas évidente au vu de l’occupation des Masques, l’Opérateur devra fournir un relevé partiel des diamètres des câbles permettant d’évaluer le pourcentage d’occupation des Alvéoles concernés.

**Cas particulier des conduites unitaires :**

Les conduites unitaires rencontrées sont généralement en ciment, de diamètre 100 ou 150 mm et se trouvent principalement sur le réseau de distribution. Ces conduites, de génération ancienne, sont souvent encombrées et se trouvent parfois dans un état dégradé, n’autorisant pas le passage de nouveaux Câbles Optiques ou Tubes.

La possibilité de poser un Câble Optique dans ce type de conduite est néanmoins offerte, dans le respect des principes généraux et des règles de passage en conduite occupée décrits dans les conditions de l’article 4.

**Cas particulier des faisceaux de micro tubes :**

La règle d’occupation pour un faisceau de micro tubes est d’un câble par tube.

Les règles d’alvéole de manœuvre pour un faisceau de micro tubes sont les mêmes que celles appliquées pour les tubes PVC et PEHD.

Afin de permettre le soufflage, le câble optique posé dans un micro tube doit être conforme au tableau ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| **Diamètre micro tube** | **Diamétre câble optique maxi** |
| Ø 1012 mm | Ø 6.8 mm |
| Ø 14/16 mm | Ø 10.4 mm |

**Cas particulier des tronçons dont la longueur dépasse 600 mètres :**

Dans certains cas, Orange peut disposer d’un nombre très limité d’alvéoles sur des tronçons de grande longueur qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres. Il s’agit généralement de tuyaux en PEHD dont l’utilisation s’avère souvent incertaine. L’opérateur pourra envisager de déployer son câble sous son entière responsabilité et sans aucune garantie de résultat.

L’Opérateur pourra adresser à Orange une demande d’utilisation d’un de ces tuyaux pour la pose d’un câble ou d’un tubage avec des micro tubes à condition que l’alvéole de manœuvre soit exploitable. La réalisation d’un test de disponibilité en présence d’Orange est un préalable à cet accord.

La création de chambre sur le réseau existant n’est pas autorisée. Toutefois, l’Opérateur pourra réaliser des fouilles intermédiaires sur le tronçon pour interrompre le tuyau et faciliter le tirage de son câble. Ces travaux de fouille ainsi que la remise en état dans les règles de l’art sont à la charge de l’opérateur et soumis à autorisation préalable d’Orange. Les interventions d’Orange sont réalisées dans les conditions de la prestation d’accompagnement.

**Cas particulier des conduites réalisées pour l’adduction d’un Point de Mutualisation extérieur (tronçon dédié entre chambre d’Orange et PM) :**

Les règles d’utilisation des alvéoles de ces tronçons sont décrites dans le document de mise à disposition du PM remis par l’Opérateur en charge du réseau mutualisé. Les règles du présent document ne s’appliquent donc pas dans ce cas particulier.

## Tronçons d’Adduction d’immeuble, d’adduction de regards d’interface individuel en zone pavillonnaire), de sorties sur façade ou sur appui

Sur ces Tronçons (généralement assez courts : moins de 50 mètres en moyenne), sont rencontrées le plus souvent, des conduites multitubulaires composées d’Alvéoles de 28, 33 ou 45 mm.

Dans un souci d’optimisation de cette partie du réseau, l’Opérateur est autorisé à poser un Câble Optique directement en Alvéole libre ou occupé, quelle que soit son occupation et sans tubage préalable. Pour les adductions d’immeuble hébergeant un PM intérieur, Il est cependant nécessaire de poser simultanément un filin d’aiguillage de façon à faciliter le passage de l’opérateur suivant, sauf si après pose du câble, il reste au moins un Alvéole libre.

Un seul Câble Optique en Adduction est généralement admis par opérateur. Ces Câbles Optiques ne devront, par ailleurs, pas excéder un diamètre extérieur de 14 mm, exceptionnellement 16 mm pour les immeubles de 150 logements et plus. Pour les accès individuels (zone pavillonnaire), le Câble Optique jusqu’au regard d’interface aura un diamètre maxi de 8 mm.

Ces règles, neutres en matière de choix d’architecture des opérateurs, pourront être adaptées sur certains cas précis dûment identifiés.

En présence d’Adduction d’immeuble permettant d’accéder à plusieurs immeubles ou à plusieurs points d’interopérabilité, il pourra être fait exception à la règle du Câble Optique unique par opérateur. Le nombre de Câbles Optiques sera alors limité au nombre d’immeubles desservis ou au nombre de points d’interopérabilité, tout en respectant les diamètres maximums autorisés par type d’Alvéole.

De même, pour le cas spécifique de pose de câble optique pour le Raccordement de Clients d’Affaires (GC RCA), l’Opérateur ne pourra pas poser plus de deux câbles par Adduction d’immeuble.

## Cas particuliers des galeries visitables

La pose de câbles optiques dans les galeries visitables d’Orange doit s’avérer exceptionnelle au regard des risques rencontrés et des difficultés d’exploitation prévisibles dans ce genre d’ouvrages. La décision d’accepter ou non le passage d’un câble optique dans une galerie visitable d’Orange est prise après visite conjointe de l’opérateur et d’un expert Orange. Cette décision repose essentiellement sur des critères de sécurités relatifs aux personnes et aux réseaux en place.

En cas d’acceptation de pose de câble optique d’un opérateur, les règles suivantes sont à observer :

* Toute pose d’équipements autres que câbles et tubes est interdite.
* Toute création de nouvelle adduction à la galerie est interdite.
* La séparation des réseaux est réalisée par pose de gaine fendue.
* Le repérage de la gaine fendue est à effectuer par étiquetage à chaque extrémité et à chaque changement de support ou de chemin de câbles.
* La réalisation de tous percements pour la fixation de la gaine fendue ou des chemins de câbles doit répondre à un cahier des charges strict notamment d’un point de vue étanchéité des voutes et intégrité des ouvrages.
* L’étanchéité des masques doit-être rétablie après le passage des câbles.
* Des prises de photos doivent-être réalisées avant et après passage de l’opérateur.

# – conditions d’utilisation du Tubage

La mise en œuvre du tubage est réalisée à l’initiative et au choix de l’Opérateur qui en exprime la demande, dans les conditions mentionnées dans le tableau ci-dessous.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tubage** | **Conduite unitaire ciment** | **Conduite multitubulaire** | |
| Alvéole : tronçon de longueur >100 m avec  Ø 60 ou Ø 80 et présence câble cuivre | toute autre configuration |
| **Déploiements massifs** | Mono tubage | Non | Non |
| **Déploiements ponctuels, NRA-SR, liaison de Collecte** | Mono tubage | Mono tubage | Non |

La règle est le mono tubage.

Le tubage est limité aux seuls cas des conduites unitaires quel que soit le type de déploiement et pour les conduites multitubulaires de longueur de tronçon supérieure à 100m, composées de ø60 et ø80 et contenant un câble Cuivre hors déploiement massif pour lequel il n’y a pas de tubage.

Le tubage réalisé par l’Opérateur est à sa charge. Ce tubage ne doit jamais conduire à une saturation de tronçon.

A la fin des travaux, les Tubes posés doivent être systématiquement interrompus en traversée de Chambres et maintenus par un système de blocage.

Le diamètre des tubes sera toujours dimensionné au juste besoin de l’Opérateur pour la pose de son ou ses câbles et respectera les dimensions maximales affichées dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ø du câble à poser** | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| **Ø maxi du tube à poser** | 11/14 | 11/14 | 15/18 | 15/18 | 21/25 | 21/25 | 27/32 |

Le diamètre maximum autorisé d’un tube rigide est 27/32 mm.

L’utilisation du tubage souple est privilégiée dans les cas décrits ci-après :

* Quand le tubage s’effectue dans des zones de pose situées en centre-ville piétonnier ou toutes autres zones dans lesquelles il est difficile de manœuvrer des tourets de tubes.
* Impossibilité de procéder à un tubage rigide dans tous les autres cas d’utilisation d’alvéoles occupés.

Les différents types de tubage souple disponibles ainsi que leurs principes de mise en œuvre sont décrits dans le Cahier des Charges de l’offre d’accès aux installations de génie civil d’Orange. Il n’y a pas de correspondance stricte entre le diamètre du câble à poser et le diamètre du tubage souple. Le diamètre du tubage souple à utiliser sera au maximum dimensionné pour accueillir des câbles de 18 mm.

# - Condition d’utilisation du micro tubage

La règle du tubage par micro tubes est limité aux conduite PEHD et de tronçon supérieur à 600 mètres.

Ces micro tubes sont de couleurs différentes ou repérés par des étiquettes à l’entrée des chambres.

La règle d’occupation est d’un seul câble par micro tube.

Le micro tubage réalisé par l’Opérateur est à sa charge.


Ce tubage ne doit jamais conduire à une saturation de tronçon.

Selon le cas, cette règle est à adapter avec les micro tubes suivants :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alvéole libre | | Alvéole occupé | |
| Ø 40 mm | Ø 50 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm |
| Déploiement massif (1 + 0) | 3 x Ø 11/14 | 4 x Ø 11/14 | 2 x Ø 11/14 | 3 x Ø 11/14 |
| Déploiements ponctuels, NRA-SR, ou Liaison de Collecte (1 + 1) |  |  | 3 x Ø 11/14 |

Les conditions de pose des micro tubes sont les suivantes :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 alvéole libre  Ø 40 mm | 1 alvéole libre  Ø 50 mm | 1 alvéole occupé  Ø 40 mm | 1 alvéole occupé  Ø 50mm |
| Déploiement massif  (1 + 0) | Pose 3 micro tubes | Pose 4 micro tubes | Pose 2 micro tubes | Pose 3 micro tubes |
| Déploiements ponctuels, NRA-SR, ou Liaison de Collecte (1 + 1) | Pose 3 micro tubes | Pose 4 micro tubes | **Impossible**    **Espace de manœuvre indisponible** | Pose 3 micro tubes |



Afin de permettre le soufflage, le câble optique posé dans un micro tube doit être conforme au tableau ci-dessous :

|  |  |
| --- | --- |
| **Diamètre/ micro tube/ tubage** | **Diamétre câble optique maxi** |
| Ø 11/14mm | Ø 9,5 mm |

# – règles d’occupation des Chambres

L’attention de l’Opérateur est attirée sur le fait que certaines Chambres sont extrêmement encombrées et que par conséquent toute intervention doit , dès lors , requérir la plus grande vigilance à l’égard des câbles et équipements déjà en place.

## Règles à respecter pour le passage des Câbles Optiques

Le choix de l’Alvéole ayant été opéré selon les règles précisées dans l‘article 3, l’Opérateur procède à la pose de son Câble Optique qui va transiter dans une Chambre Orange. Ce Câble Optique en passage dans la Chambre doit être protégé partiellement par une Gaine Fendue et comporter une étiquette d’identification obligatoire, conforme aux spécifications de l’annexe D2.

L’utilisation de gaines annelées et d’étiquettes de marquage de couleur verte est réservée à Orange et la couleur blanche est à utiliser en priorité pour les opérateurs tiers.

Les étiquettes de couleur rouge (tension électrique) et noire (réseau cuivre Orange) sont interdites d’utilisation.

Les informations mises sur les étiquettes doivent comporter **au minimum** :

* Pour les déploiements pontuels, NRA-SR et les liaisons de collecte :
  + le numéro FCI de la commande en cours.
* Pour les déploiements massifs :
  + le nom de l’Opérateur
  + le numéro FCI de la 1ère commande ou le numéro FCI de la commande en cours ou le numéro de PM. (Si un Opérateur souhaite inscrire le numéro de PM, celui-ci doit correspondre à la référence PM du fichier IPE transmis aux opérateurs et à l’ARCEP.)
* Pour le raccordement client en aval PB, l’étiquetage n’est pas obligatoire pour identifier les câbles des différents Opérateurs.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **informations étiquettes** | | | |
|  | Nom Opérateur | N°FCI | N°FCI | N°PM |
| en cours | de 1ère commande |
| Déploiements ponctuels, NRA-SR, liaison de Collecte | **X** | **X** |  |  |
| Déploiements massifs | **X** | **X(1)** | **X(1)** | **X(1)** |

**(1)** : au choix de l’opérateur

La gaine fendue, en cas d’utilisation de câbles à structure allégée, doit être posée tout au long de la traversée de chambre. Pour les autres types de câble, cette gaine doit être installée au niveau de chaque masque sur une longueur minimale de 40 cm sans que celle-ci puisse coulisser sur le câble.

Les loves de câbles en traversée de chambre ne sont pas autorisés sauf dans le cas de chambre d’adduction, en attente des autorisations nécessaires pour le raccordement d’un immeuble et dans le strict respect des règles suivantes et des conditions décrites dans le contrat :

* les chambres d’adduction de type L0, L1 et L2 ne sont pas éligibles à cette possibilité.
* une chambre ne peut contenir qu’un seul love de câble en attente.
* l’étiquetage du love doit clairement indiquer le nom de l’opérateur, le numéro de sa commande d’accès aux installations et la date d’installation de ce love.
* le love doit être accroché sur le grand pied droit de la chambre et permettre d’assurer en permanence l’exploitation et la maintenance des câbles existants et à venir.
* l’épaisseur du love de câble en attente ne doit pas dépasser le quart de la largeur de la chambre. En cas de présence de Manchons ou de PEO ou de PM sans brassage optique dans la Chambre d’adduction, la somme des épaisseurs : love + Manchons ou PEO ou PM sans brassage ne doit pas dépasser le quart de la largeur de la Chambre.
* l’Opérateur dépose une demande d’autorisation d’installation d’un love dans une chambre.

Un love de câble en attente non étiqueté pourra être déposé par Orange sans aucune recherche préalable du propriétaire de ce love.

L’ensemble Câble Optique plus gaine sera dissocié autant que possible des faisceaux existants et ne devra pas :

* entraver l’exploitation des équipements déjà en place.
* traverser la Chambre par son axe médian ou axe passant par l’espace de travail.



Il cheminera sur le pied droit le plus proche équipé de supports de câbles,




et sera positionné autant que faire se peut sur le même plan horizontal que l’Alvéole qu’il occupe.



L’Opérateur utilisera les supports de câbles existant. En aucun cas il ne devra déplacer, substituer ces supports par des supports qui lui sont propres.

En cas d’absence ou de manque de place sur les supports existants, l’Opérateur est autorisé à fixer ses Câbles Optiques avec des matériels qui permettent de respecter les règles ci-dessus.

Exemple d’une traversée de Chambre :



## Règles à respecter pour la pose de Protections d’épissures optiques ou de Manchons

A l’exception de tout équipement de brassage, l‘Opérateur a la possibilité d’implanter dans les chambres, différents types de boîtiers optiques (Protections d’épissure optiques, points de mutualisation sans brassage, Manchons ou PB) à condition de respecter strictement les règles décrites ci-après :

Définitions : le terme « Protection d’épissure » désigne indifféremment un Manchon ou une Protection d’épissure optique (PEO).

Les Manchons désignent des Protections d’épissures à câblage fixe (sans coupleur), de taille réduite, limitées à 6 sorties (non compte tenu du câble principal entrant et sortant) et dans lesquelles l’Opérateur peut intervenir au fur et à mesure des autorisations de raccordement d’immeubles.

Les PEO désignent des Protections d’épissure de taille supérieure pouvant éventuellement héberger des coupleurs, mais dans lesquelles les ré interventions sont limitées à des crans d’extension pluriannuels ou au fur et à mesure des autorisations de raccordements d’immeubles. Le nombre de sorties d’une PEO n’est pas limité.

Les PB désignent des points de concentration du réseau FTTx avec arrivée d’un Câble Optique en provenance d’un point de mutualisation (PM) et départ d’au moins un Câble Optique de branchement permettant de desservir le client final.

Les points de mutualisation (PM) désignent des dispositifs installés par un opérateur FTTx où convergent les fibres optiques qui desservent des clients finaux et auquel l’opérateur donne accès aux autres opérateurs pour raccorder ces clients.

Les PM sans brassage disposent d’un câblage fixe ne nécessitant aucune intervention lors de raccordement de nouveaux clients finals.

Règles d’implantation des équipements dans les chambres d’Orange :

La pose de tous dispositifs dans les Chambres sécurisées, compte tenu des contraintes d’intervention dans ce type de Chambre, est fortement déconseillée.

Le nombre de boîtiers optiques dans une Chambre ne doit pas dépasser après installation le nombre figurant dans le tableau de l’article 7.2 qui a été établi sur la base théorique de chambres exemptes de tout équipement.

Pour des chambres contenant déjà des équipements, l’implantation d’un boîtier optique ne doit pas faire obstacle à la bonne gestion des équipements des autres réseaux présents (tirage et regroupement de câbles, intervention et extraction des équipements présents). Ainsi, en règle générale, la surface disponible sur un des grands pieds droits, autorisant la pose d'un boîtier optique, doit être au moins égale à deux fois la surface de l'équipement envisagé.

L’épaisseur d’un boîtier optique ne doit pas excéder, tous dispositifs de fixation compris, un tiers de la largeur de la chambre. Si des équipements sont déjà présents sur le pied droit opposé, ils ne devront pas se faire face, sauf à respecter entre les 2 équipements un espace au moins égal aux 2/3 de la largeur de la chambre.

Les boîtiers optiques sont systématiquement positionnés sur un des grands pieds droits à l’aide d’une fixation facilement démontable et avec un mou de Câble Optique limité au strict nécessaire pour une exploitation normale (Longueur maxi indiquée dans le tableau de l’article 7.2 ).

**L’Opérateur ne peut implanter plus d’un dispositif dans une Chambre de type L, K ou de taille équivalente et le cumul de ces dispositifs utilisés sur tout son parcours ne devra pas excéder le tiers du nombre total de Chambres traversées (non compte tenu des Manchons dont le volume est < à 2 dm3). Cette règle ne concerne pas les déploiements massifs.**

**A défaut du respect des règles ci-dessus,** les équipements de l’Opérateur doivent être implantés dans des Chambres satellites. La demande de raccordement de ces Chambres satellites aux Chambres d’Orange sera envoyée à Orange avec le détail des travaux projetés et une photo du pied droit indiquant le positionnement de la pénétration dans la Chambre d’Orange.

– réalisation des travaux dans les Installations d’Orange

## Cas général

Orange met à disposition de l'Opérateur des Installations souterraines pour poser exclusivement des Câbles Optiques.

En phase études, l’Opérateur pourra aiguiller les Alvéoles afin de s’assurer des possibilités de leur utilisation (Alvéoles en bon état). Orange tolère que l'Opérateur laisse l'aiguille en place afin de prévenir les intervenants suivants de la présence d'Alvéoles susceptibles d'être utilisés par ses déploiements, étant entendu que cette aiguille ne tient pas lieu de réservation au titre de la présente offre et que l'aiguille est laissée en place sous la seule responsabilité de l'Opérateur.

Les opérations de tirage de Câble Optique, de pose de protections d’épissure et de pénétration de Chambres ne doivent pas faire subir aux ouvrages de Génie Civil ni aux réseaux de câbles existants des contraintes susceptibles de les endommager.

L’Opérateur respectera les règles de l’art relatives à la pose de câbles à fibre optique.

Il est rappelé en particulier que les travaux de génie civil réalisés par l’opérateur doivent respecter les dispositions réglementaires en termes de voisinage entre réseaux, comme stipulé dans la norme française NF P 98-332. La superposition de tuyaux ou de chambres au-dessus des ouvrages d’Orange est rigoureusement interdite, exception faite des travaux de pénétration dans la chambre d’Orange, sur une distance maximale de 2 mètres, et des cas exceptionnels avérés où le positionnement d’une chambre satellite est impossible ailleurs.

En cas d'inobservation par l’Opérateur de ces règles, Orange prendra toutes mesures conservatoires visant à protéger l’intégrité de son réseau et pourra décider d'interrompre définitivement les travaux sans préjudice des dommages intérêts pouvant être réclamés par Orange à l’Opérateur.

## Cas particulier de pénétration de chambre

.Seul le marquage à la peinture temporaire d’une future pénétration dans une chambre est autorisé, tout autre marquage, inscription est interdit.

L'opération consiste à réaliser la pénétration d'une conduite de l’Opérateur dans une Chambre de Raccordement.

Conformément aux dispositions prévues par le Contrat, l’Opérateur réalise les travaux de Génie Civil sur le domaine public jusqu'au pied droit de la Chambre ainsi que les travaux de pénétration de la Chambre. Ces travaux sont à la charge de l’Opérateur qui doit prendre toutes les précautions et autorisations nécessaires relatives à l'occupation des sous-sols et en assume toutes les conséquences.

La superposition de tuyaux ou de chambres au-dessus des ouvrages d’Orange est interdite,sauf cas spécifique.L'Opérateur n'est autorisé à percer une chambre d’Orange que dans le cadre d'un déploiement de câble optique depuis un tronçon ou un Point de Mutualisation.

Une seule pénétration par opérateur est autorisée pour une Chambre de Raccordement avec au maximum 2 Alvéoles en PVC, PEHD ou faisceau de micro tubes. Le diamètre maximal de l’Alvéole en pénétration dépend du type de Chambre :

|  |  |
| --- | --- |
| **Chambres L1T à L3T** | **Chambres aux dimensions supérieures ou égales aux L4T** |
| 2 x Ø 60 mm maxi | 2 x Ø 80 mm maxi |

Les pénétrations « type Goulotte » avec des dimensions avoisinant les 300 x 50 mm sont également admises pour le raccordement des Chambres satellites exclusivement. Ces pénétrations « type goulotte » ne doivent comporter ni tubes ni alvéoles.

**Cas particulier du raccordement des Points de mutualisation ou Nœud Répartiteur Optique :**

Une pénétration pour l’opérateur en charge du réseau mutualisé est autorisée pour le raccordement des points de mutualisation avec au maximum 4 Alvéoles en PVC, PEHD ou faisceau de micro tubes. Ces 4 alvéoles peuvent pénétrer la chambre en 2 adductions distinctes. Le diamètre maximal de l’Alvéole en pénétration dépend du type de Chambre

|  |  |
| --- | --- |
| **Chambres L1T à L3T** | **Chambres aux dimensions supérieures ou égales aux L4T** |
| 4 x Ø 60 mm maxi | 4 x Ø 80 mm maxi |

Lorsqu’une chambre satellite est positionnée entre le ou les PM ou NRO et la chambre d’Orange, la pénétration de cette chambre satellite dans la chambre d’Orange répond aux mêmes règles (4 alvéoles maximum).

Le raccordement des points de mutualisation dont la taille exigerait une pénétration dans une chambre d’Orange avec plus de 4 alvéoles doivent faire l’objet d’une étude spécifique et d’un accompagnement sur site par Orange.

**Cas particulier de raccordement de chambre clients en domaine public :**

Une pénétration pour l’opérateur en charge du réseau mutualisé est autorisée pour le raccordement exclusif de clients avec au maximum 2 Alvéoles en PVC ou PEHD ou faisceau de micro tubes, de Ø 45 mm maximum pour des chambres ou regards inférieurs ou égales à L1T.

## Cas particulier de réhausse de chambre trottoir

Orange autorise l’Opérateur à effectuer lui-même la réhausse de chambre trottoir sur son réseau de Génie Civil selon les modalités décrites dans l’article « notifications » des Conditions Spécifiques du contrat GCBLO en vigueur.

L'opération consiste à rehausser le cadre d’une chambre de maximum de 30 cm par rapport au terrain naturel.

L’Opérateur devra informer Orange après accord de la date à partir de laquelle il va procéder aux travaux.

## Cas particulier des conduites cassées à réparer ou à rénover

Orange autorise l’Opérateur à effectuer lui-même des réparations sur son réseau de Génie Civil selon les modalités décrites dans l’article « notifications » des Conditions Spécifiques du contrat GCBLO en vigueur lorsqu’il constate l’existence de conduites inutilisables.

L'opération consiste à réparer des conduites multitubulaires allégées inutilisables lors des tentatives de pose de Câbles Optiques.

L’Opérateur devra informer Orange après accord de la date à partir de laquelle il va procéder aux réparations des conduites cassées.

En cas d’impossibilité de réparation ou de regroupement de câbles, Orange autorise l’Opérateur à effectuer lui-même la rénovation de la conduite entre deux chambres avec 2 fourreaux de Ø 45 mm maximum selon les modalités décrites dans l’article « notifications » des Conditions Spécifiques du contrat GCBLO en vigueur.

L’opérateur prend à sa charge et sous sa responsabilité toutes les taches, opérations et moyens nécessaires à la réalisation (liste indicative) :

* + Les formalités administratives relatives à la réglementation en vigueur (règlement de voirie, norme NF P 98-331, NF P 98-332. XP P16-003, UTE C 18-510, DT-DICT, arrêté de circulation…)
  + La préparation de chantier notamment les études complémentaires nécessaires à la réalisation et à l’identification des risques particuliers, (nouveau décret du 5 octobre 2011 et norme AFNOR),
  + Les sujétions afférentes aux dispositions légales et règlementaires, notamment les règles de sécurité et de protection de l'environnement,
  + La mise en œuvre, la location et l'utilisation des moyens en personnel et matériels, la fourniture au lieu d'exécution et la mise en œuvre des matériaux et matières consommables nécessaires à l’exécution des travaux, y compris tous mouvements et manutentions,
  + L'exécution des travaux avec toutes les sujétions afférentes :
  + Le débroussaillement,
  + Les embarras dans les fouilles occasionnent par les étaiements, la présence de racines et souches,
  + La rencontre d'ouvrages existants de toute nature quelle que soit leur position dans le sous-sol, sur le sol ou hors sol (clôtures, barrières, signalisation verticale ou horizontale ...), y compris la protection provisoire et le maintien en service de ceux-ci quel que soit leur état, en cas de nécessite l'enlèvement et la remise en place de ceux-ci à l'identique,
  + Les difficultés inhérentes a la position et a l'état des ouvrages existants,
  + La remise en état des fosses et des talus adjacents aux fouilles,
  + La mise en place des dispositifs nécessaires au bon écoulement des eaux…,
  + La signalisation du chantier (identification, approche, position, fin de prescription) par mise en place des dispositifs appropries et leur déplacement à l'avancée des travaux si nécessaire,
  + L’utilisation de feux électriques pour circulation alternée (fourniture et mise en place), « barrièrage », ponts de service pouvant faire l’objet de manutention.

A l’issue des opérations de réparation ou de rénovation des conduites multitubulaires allégées, un dossier de fin de travaux tel que défini dans l’article « conséquences et/ou suites de la notification » des Conditions Spécifiques du contrat GCBLO en vigueur sera envoyer par l’Opérateur.

# – annexes

## Tableau d’aide à l’identification du volume occupé dans un Alvéole

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pourcentage d'occupation d'un Alvéole (hors micro tubes)** | | | | | | | | |
| **Diamètre de Câble et micro tubes (mm)** | **Alvéole PVC (mm)** | | | | | | | **Alvéole PEHD (mm)** | |
|  | **28** | **33** | **45** | **60** | **80** | **100** | **150** | **40** | **50** |
| **1** | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0.1% | 0.1% |
| **1,5** | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0.3% | 0.2% |
| **2** | 1% | 1% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0.4% | 0.3% |
| **2,5** | 1% | 1% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0.7% | 0.4% |
| **3** | 2% | 1% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 1.0% | 0.6% |
| **3,5** | 3% | 2% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 1.4% | 0.8% |
| **4** | 3% | 2% | 1,1% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 1.8% | 1.1% |
| **4,5** | 4% | 3% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 2.3% | 1.4% |
| **5** | 5% | 3% | 1,7% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 0,1% | 2.8% | 1.7% |
| **5,5** | 6% | 4% | 2,1% | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 3.4% | 2.1% |
| **6** | 7% | 5% | 2,5% | 1,4% | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 4.0% | 2.5% |
| **6,5** | 9% | 6% | 2,9% | 1,7% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 4.7% | 2.9% |
| **7** | 10% | 7% | 3,4% | 2,0% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 5.4% | 3.4% |
| **7,5** | 12% | 8% | 4% | 2,3% | 1,1% | 0,7% | 0,3% | 6.3% | 3.9% |
| **8** | 13% | 9% | 4% | 2,6% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 7.1% | 4.4% |
| **8,5** | 15% | 10% | 5% | 2,9% | 1,5% | 0,9% | 0,4% | 8.0% | 5.0% |
| **9** | 17% | 11% | 6% | 3,2% | 1,7% | 1,0% | 0,4% | 9.0% | 5.6% |
| **9,5** | 19% | 12% | 6% | 4% | 1,8% | 1,1% | 0,5% | 10.0% | 6.3% |
| **10** | 21% | 14% | 7% | 4% | 2,0% | 1,2% | 0,5% | 11.1% | 6.9% |
| **10,5** | 23% | 15% | 8% | 4% | 2,3% | 1,4% | 0,6% | 12.3% | 7.6% |
| **11** | 25% | 17% | 8% | 5% | 2,5% | 1,5% | 0,6% | 13.4% | 8.4% |
| **11,5** | 27% | 18% | 9% | 5% | 2,7% | 1,6% | 0,7% | 14.7% | 9.2% |
| **12** | 30% | 20% | 10% | 6% | 2,9% | 1,8% | 0,7% | 16.0% | 10.2% |
| **12,5** | 32% | 21% | 11% | 6% | 3,2% | 1,9% | 0,8% | 17.4% | 10.8% |
| **13** | 35% | 23% | 12% | 7% | 3,4% | 2,1% | 0,9% | 18.8% | 11.7% |
| **13,5** | 38% | 25% | 13% | 7% | 4% | 2,3% | 0,9% | 20.3% | 12.6% |
| **14** | 40% | 27% | 14% | 8% | 4% | 2,4% | 1,0% | 21.8% | 13.6% |
| **14,5** | 43% | 29% | 15% | 8% | 4% | 2,6% | 1,1% | 23.4% | 14.6% |
| **15** | 46% | 31% | 16% | 9% | 5% | 2,8% | 1,1% | 25.0% | 15.6% |
| **15,5** | 50% | 33% | 17% | 10% | 5% | 3,0% | 1,2% | 26.7% | 16.6% |
| **16** |  | 35% | 18% | 10% | 5% | 3,2% | 1,3% | 28.4% | 17.7% |
| **16,5** |  | 37% | 19% | 11% | 6% | 3,4% | 1,4% | 30.3% | 18.9% |
| **17** |  | 40% | 20% | 12% | 6% | 3,6% | 1,5% | 32.1% | 20.0% |
| **17,5** |  | 42% | 21% | 12% | 6% | 3,8% | 1,6% | 34.0% | 21.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18** |  | 44% | 22% | 13% | 7% | 4,0% | 1,7% | 36.0% | 22.4% |
| **18,5** |  | 47% | 24% | 14% | 7% | 4,2% | 1,7% | 38.0% | 23.7% |
| **19** |  | 50% | 25% | 14% | 7% | 4,5% | 1,8% | 40.1% | 25.0% |
| **19,5** |  |  | 26% | 15% | 8% | 4,7% | 1,9% | 42.3% | 26.3% |
| **20** |  |  | 28% | 16% | 8% | 4,9% | 2,0% | 44.4% | 27.7% |
| **20,5** |  |  | 29% | 17% | 9% | 5,2% | 2,1% | 46.7% | 29.1% |
| **21** |  |  | 31% | 18% | 9% | 5,4% | 2,3% | 49.0% | 30.5% |
| **21,5** |  |  | 32% | 18% | 9.% | 5,7% | 2,4% |  | 32.0% |
| **22** |  |  | 34% | 19% | 10% | 6,0% | 2,5% |  | 33.5% |
| **22,5** |  |  | 35% | 20% | 10% | 6,3% | 2,6% |  | 35.1% |
| **23** |  |  | 37% | 21% | 11% | 6,5% | 2,7% |  | 36.6% |
| **23,5** |  |  | 38% | 22% | 11% | 6,8% | 2,8% |  | 38.2% |
| **24** |  |  | 40% | 23% | 12% | 7,1% | 2,9% |  | 39.9% |
| **24,5** |  |  | 42% | 24% | 12% | 7,4% | 3,1% |  | 41.6% |
| **25** |  |  | 43% | 25% | 13% | 7,7% | 3,2% |  | 43.3% |
| **25,5** |  |  | 45% | 26% | 13% | 8,0% | 3,3% |  | 45.0% |
| **26** |  |  | 47% | 27% | 14% | 8,3% | 3,4% |  | 46.8% |
| **26,5** |  |  | 49% | 28% | 14% | 8,7% | 3,6% |  | 48.5% |
| **27** |  |  | 50% | 29% | 15% | 9,0% | 3,7% |  | 50.5% |
| **27,5** |  |  |  | 30% | 15% | 9,3% | 3,9% |  |  |
| **28** |  |  |  | 31% | 16% | 9,7% | 4,0% |  |  |
| **28,5** |  |  |  | 32% | 17% | 10,0% | 4,1% |  |  |
| **29** |  |  |  | 34% | 17% | 10,4% | 4,3% |  |  |
| **29,5** |  |  |  | 35% | 18% | 10,7% | 4,4% |  |  |
| **30** |  |  |  | 36% | 18% | 11,1% | 4,6% |  |  |
| **30,5** |  |  |  | 37% | 19% | 11,5% | 4,7% |  |  |
| **31** |  |  |  | 38% | 19% | 11,9% | 4,9% |  |  |
| **31,5** |  |  |  | 40% | 20% | 12,3% | 5,1% |  |  |
| **32** |  |  |  | 42% | 22% | 12,6% | 5,2% |  |  |
| **32,5** |  |  |  | 42% | 22% | 13,0% | 5,4% |  |  |
| **33** |  |  |  | 44% | 22% | 13,4% | 5,6% |  |  |
| **33,5** |  |  |  | 45% | 23% | 13,9% | 5,7% |  |  |
| **34** |  |  |  | 46% | 23% | 14,3% | 5,9% |  |  |
| **34,5** |  |  |  | 48% | 24% | 14,7% | 6,1% |  |  |
| **35** |  |  |  | 49% | 25% | 15,1% | 6,3% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37,5** |  |  |  |  | 29% | 17% | 7% |  |  |
| **41** |  |  |  |  | 34% | 21% | 9% |  |  |
| **43** |  |  |  |  | 38% | 23% | 9% |  |  |
| **45** |  |  |  |  | 41% | 25% | 10% |  |  |
| **46** |  |  |  |  | 43% | 26% | 11% |  |  |
| **46,5** |  |  |  |  | 44% | 27% | 11% |  |  |
| **49** |  |  |  |  | 49% | 30% | 12% |  |  |
| **53,5** |  |  |  |  |  | 35% | 14% |  |  |
| **61** |  |  |  |  |  | 46% | 19% |  |  |
| **62** |  |  |  |  |  | 47% | 20% |  |  |
| **65** |  |  |  |  |  |  | 22% |  |  |

## Hébergement des Protections d’Épissure Optiques et Manchons dans les Chambres Orange

**Nombre maximum de Manchons ou PEO admissible par types de Chambre (lorsque la chambre est libre de tout équipement). Les manchons cuivre ne sont pas à prendre en compte pour cette règle. :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques des Chambres | | | | Nombre Protections d’Épissure maxi selon règle | | | | | longueur  maxi  par Câble Optique  en présence de Manchon ou PEO (m) |
| Type de Chambre standard | Longueur Int. (L, M, K, P) | Largeur Int. (L, M, K, P) | Hauteur Int. (L, M, K, P) | μ Manchon | Manchon | PEO | PEO | PEO |
| (< à 2 dm3) | (< à 6 dm3) | (< à 10 dm3) | (< à 30 dm3) | (< à 40 dm3) |
| L1T | 520 | 380 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A2/1/2 L4 T | 885 | 520 | 600 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| A1/A3/L2T | 1160 | 380 | 600 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| L3T | 1380 | 520 | 600 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| A4/D1/L4T | 1870 | 520 | 600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| B1/L5T | 1790 | 880 | 1200 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| B2/L6T | 2420 | 880 | 1200 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| M1 | 1870 | 1050 | 950 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| M2 | 3060 | 1050 | 950 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| D2/M3 | 2370 | 1050 | 950 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| K1C | 750 | 750 | 750 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| K2C | 1500 | 750 | 750 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| K3C | 2250 | 750 | 750 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| C1/D3/P1 | 2640 | 1270 | 1850 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| C2/D4/P2 | 3520 | 1400 | 1850 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| E1/P3 | 4270 | 1760 | 1850 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| C3/P4 | 5020 | 1760 | 1850 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| E2/E3/P5 | 4270 | 1760 | 2250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| E4/P6 | 5280 | 2250 | 2250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |

Nota : Si le type de chambre n’est pas standard, l’opérateur choisira dans le tableau, la chambre, avec les dimensions supérieures les plus proches. Les chambres dont les dimensions sont inférieures à la L1T sont interdites pour l’hébergement des protections d’épissure optiques et manchons.

Dans le tableau, lorsque les Chambres acceptent plusieurs dispositifs, il est possible de substituer l’un d’eux en considérant qu’un Manchon ou une PEO de taille supérieure équivaut à 2 fois le dispositif de taille immédiatement inférieure dans la limite d’un maximum de 4 dispositifs dans une Chambre.

Exemple  pour une L3T :

Il existe déjà une PEO de 25 dm3 : On ne peut rien rajouter

Il existe déjà une PEO de 8 dm3 : On ne peut rien rajouter

Il existe déjà 2 Manchons de 5 dm3, on peut rajouter un Manchon < à 6 dm3 ou 2 Manchons < à 2 dm3.

Il existe déjà 1 Manchon de 1.5 dm3, on peut rajouter 3 micro Manchons ou 2 Manchons

Exemple pour une L5T :

Il existe déjà une PEO de 35 dm3, on ne peut rien rajouter

Il existe déjà une PEO de 25 dm3, on peut rajouter 2 PEO < à 10 dm3 ou 3 Manchons < à 6 dm3

Il existe déjà une PEO de 8 dm3, on peut rajouter 1 PEO < à 30 dm3 ou 2 PEO < à 10 dm3 ou 3 Manchons < à 6 dm3 etc.…

## Règles de repérage des Alvéoles et Masques

Le nommage des Masques est effectué selon les principes suivants : Les lettres A et B sont réservées en priorité à l'artère principale. A, pour le Masque d'entrée de Chambre et B, pour le Masque de sortie de Chambre. Les Masques suivants sont repérés alphabétiquement dans le sens des aiguilles d'une montre.

|  |  |
| --- | --- |
| Le positionnement des Masques (A, B …) sont représentés sur la vue d'implantation de la Chambre afin de limiter les risques d'erreurs de repérages : | Ci-dessous un exemple de vue complémentaire avec repères métriques, nécessaires dans le cas de demande d'implantation de boîtiers ou Manchons dans la Chambre : |
|  |  |

L’emplacement relatif à toutes demandes de pénétration de chambre (pour raccordement d’une chambre satellite ou d’une nouvelle conduite) doit également être matérialisé sur une photo.

Règles de repérage des masques :

|  |  |
| --- | --- |
|  | masque B   * les numéros d’alvéoles commencent en haut à gauche en regardant le masque, ligne par ligne, pour se terminer en bas à droite * 1 masque physique regroupant deux masques logiques :   + 1 à 4 vers la chambre CH145   + 5 à 7 vers la chambre CH09 |
|  |  |

Masque physique (d’une chambre) : ensemble physique groupé d’alvéoles où aboutissent les alvéoles d’un ou plusieurs tronçons venant d’une ou plusieurs chambres ou d’adductions d’immeuble.

Masque logique (d’une chambre) : regroupe les alvéoles en direction d'une seule autre chambre ou d’une adduction d’immeuble.

Voir Annexe D14 pour exemple d’illustration d’un relevé de chambre complété et l’annexe C16 modèle de relevé de chambre à utiliser..

## Liste non exhaustive des risques dans le cadre de travaux dans des Chambres souterraines de télécommunications.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANALYSE des RISQUES - MESURES DE PREVENTION**  **TRAVAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE** | | | |
| **NATURE des RISQUES** | | **MESURES A PRENDRE** | |
| **Arrêté du 5-6 Novembre 1992**  **Nature du risque :**  CIRCULATION ROUTIERE | | **GENERALITES :** Respect du code de la route. | |
| Les agents | OUI  NON | ■  🞎 | Port obligatoire de vêtements de signalisation de classe 2 minimum. |
| Le chantier | OUI  NON | ■  🞎 | Mise en place de la signalisation temporaire et de la protection du chantier conformément à la réglementation  (classification des voies, circulation, environnement, temps, des lieux ...).  Travaux de nuit : signalisation classe 2 obligatoire. |
| Les véhicules | OUI  NON | ■  🞎 | Les véhicules d'équipes seront équipés de :  Tri-flash si nécessaire - Gyrophares - Bandes de signalisation. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MANUTENTION** | | | | |
| **Décret 92-958 - Arrête 29/11/93.**  **Art. R 231-66 Code du Travail.**  **Nature du risque :**  EFFORT PHYSIQUE | | | **GENERALITES :**  Surveillance médicale obligatoire. | |
| Manutention manuelle de plaques de Chambre | | OUI  NON | ■  🞎 | Formation des agents aux Techniques Gestuelles de Manutention.  Utiliser un outillage qualifié.  Port des EPI |
| Manutention mécanisée | | OUI  NON | ■  🞎 | Port des EPI obligatoire.  Présence de 2 agents minimum formés.  Autorisation de conduite. |
| **TRAVAUX PARTICULIERS** | | | | |
| Voisinage voies ferrées  **Nature du risque :**  ELECTROCUTION - CHOC | | OUI  NON | ■  🞎 | Prendre contact avec la SNCF.  Appliquer les consignes de l'agent SNCF.  Porter des vêtements de signalisation à haute visibilité de classe 2 de **couleur jaune**. |
| Travaux à proximité du tramway  **Nature du risque :**  Choc  Électrique  Circulation routière, ferroviaire et piétonne | | OUI  NON | ■  🞎 | Faire une DAT (demande d’autorisation de travaux).  Avertir le PC tram avant et après chaque intervention.  Poser la signalisation réglementaire.  Baliser les passages piétons.  Porter des gilets de signalisation de couleur jaune ou vert.  Voir consignes complètes en annexe. |
| **TRAVAUX EN SOUTERRAIN** | | | | |
| **Décret 65-48 - Décret 91-1147.**  **Nature des risques :** | | | **GENERALITES :**  Surveillance médicale obligatoire.  Vidanger les Chambres en respectant l'environnement. | |
| Explosion - Asphyxie | OUI  NON | | ■  🞎 | Vérifier l'absence de gaz et analyser l'oxygène en permanence pendant toute la durée des travaux.  Laisser les bouteilles de gaz à l'extérieur de l'ouvrage.  L'utilisation de cartouche de gaz est interdite. |
| Tirage - Aiguillage | OUI  NON | | ■  🞎 | Établir une liaison radio entre les différents points.  Interdiction de propulser un furet et libre et de rester dans les Chambres pendant l'aiguillage pneumatique. |
| Construction réseau | OUI  NON | | ■  🞎 | Organiser l'accès aux propriétés riveraines par ponts, passerelles balisées et protégées, de solidité et de dimensions suffisantes.  Isoler le chantier et ses dépôts de la circulation automobiles et des piétons.  Respecter les distances entre réseaux |
| Travaux en excavation | OUI  NON | | ■  □ | Taluter ou blinder les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur. Les crêtes doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un risque pour les salariés.  Tir de mine interdit. |
| Vide sanitaire | OUI  NON | | ■  🞎 | Vérifier l'absence de gaz et analyser l'oxygène.  Ne pas utiliser si moins de 1,50m, non ventilé et inondable. |
| **RISQUES GENERAUX** | | | | |
| **Décrets 65-48, 96-97, 95-445, 96-98**  **Code Travail Art. R 233-11 et L 620-6 et R 232-68 - Arrêté 9/06/93** | | | **GENERALITES :**  Les engins de levage doivent être contrôlés tous les 6 mois par un organisme agréé. | |
| Utilisation engins spéciaux  CAMION NACELLE | OUI  NON | | ■  🞎 | Adjoindre le dernier rapport de vérification et justificatif de conformité. Porter le casque, chaussures de sécurité, gants. |
| Émission de nuisances sonores  (+ de 85 dB) | OUI  NON | | ■  🞎 | Mise en place d’une protection collective. Si impossibilité  porter une protection individuelle. |
| Stockage du matériel | OUI  NON | | ■  🞎 | Isolation des aires de stockage du chantier de la circulation automobile et piétonne. |
| Temps d'orage | OUI  NON | | ■  🞎 | Ne pas entreprendre ni achever les travaux aériens et souterrains. |
| Incendie - Explosion | OUI  NON | | ■  🞎 | Vérifier l’absence de gaz.  S’assurer qu’il n’y a pas de matériaux facilement inflammables à proximité. Mettre un extincteur adapté à disposition |
| Présence d'Amiante  (Calorifugeage, flocage ....) | OUI  NON | | ■  🞎 | Détournement du parcours du Câble Optique. Si impossibilité protection des travailleurs par équipement spécialisé: masque P3, tenue jetable.  Traiter les déchets conformément à la législation. |
| Soudure par aluminothermie  Risques principaux :  BRULURES, INCENDIE | OUI  NON | | ■  🞎 | Porter les EPI (gants, lunettes, vêtements, chaussures  Souder les éléments en atelier si possible  Si impossibilité de souder en atelier, prendre toutes les précautions pour éviter les incendies (extincteurs par ex.)  En période de sécheresse, vérifier en mairie s’il n’y a pas d’arrêté d’interdiction de feux. |
| Dans l’emprise d’un chantier en coordination | OUI  NON | | ■  🞎 | Prendre contact avec le coordonnateur de chantier |
| Respect des consignes et du plan de prévention sur les sites clients | OUI  NON | | ■  🞎 | Porter à la connaissance du personnel les consignes ainsi que le plan de prévention pour les différents sites  Maintenir dans l’état les équipements coupe-feu présents sur les sites clients. |
| Risques de brûlures  Plaies … | OUI  NON | | ■  🞎 | Pharmacie de secours dans chaque camion |
| Risques de brûlures laser | OUI  NON | | ■  🞎 | Se conformer à la notice d’utilisation des appareils de mesure utilisés lors des essais de fibre |
| Risques d’inondation de locaux Orange ou de sites clients | OUI  NON | | ■  🞎 | Veiller à rétablir le bouchage des Alvéoles en Chambre 0 à proximité des centraux téléphoniques (T DUX, Raychem, TYCO). De même pour les sites clients dans la dernière Chambre en domaine public. |
| Sécurisation des locaux Orange | OUI  NON | | ■  □ | Veiller à refermer les Chambres 0 sécurisées à proximité des centraux téléphoniques. |